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приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики
от __ ________ 2026 года № ____

Правила землепользования и застройки
курортного посёлка Домбай
Карачаевского городского округа
Карачаево-Черкесской республики
Часть II. Карта градостроительного зонирования
[bookmark: _Toc121854637]Статья 16. Перечень территориальных зон
1. В результате градостроительного зонирования территории определены следующие территориальные зоны:
1) [bookmark: _Hlk205224307]Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
2) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
3) Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (установлена);
4) Зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и более) (установлена);
5) Зона смешанной и общественно-деловой застройки (установлена);
6) Общественно-деловые зоны (установлена);
7) Зона специализированной общественной застройки;
8) Зона инженерной инфраструктуры (установлена);
9) Зона транспортной инфраструктуры (установлена);
10) Зоны рекреационного назначения (установлена);
11) Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (установлена);
12) Зона отдыха;
13) Курортная зона (установлена);
14) Зона режимных территорий (установлена);
15) Иные рекреационные зоны.
[bookmark: _Hlk221043441]2. Правилами землепользования и застройки курортного посёлка Домбай Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесской Республики (далее – Правила) для каждой территориальной зоны, индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков, установлен градостроительный регламент.
3. В целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий, создания условий для привлечения инвестиций, перечень территориальных зон содержит расширенное количество наименований территориальных зон, в отличии от границ территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования.
4. Перечень территориальных зон может изменяться путем внесения изменений в настоящие Правила.
5. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.
6. Сведения о границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования, содержатся в обязательном приложении к правилам землепользования и застройки, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент.
8. Границы территориальных зон и границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на карте градостроительного зонирования.
[bookmark: _Toc121854638]Статья 17. Карта градостроительного зонирования
1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. 
2. Карта градостроительного зонирования выполняется в масштабе, позволяющем определить границы территориальных зон, с обозначением зон цветовой заливкой (возможно дополнительное обозначение буквенно-числовым кодом). Дополнительно могут быть выполнены фрагменты карты градостроительного зонирования применительно к каждому населенному пункту. Оформляется отдельным приложением.
3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения, которые поставлены на учет в единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Указанные границы могут отображаться на отдельных картах.
4. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.
5. На карте градостроительного зонирования отображаются территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и отображаться на отдельной карте, являющейся приложением к карте градостроительного зонирования.
Часть III. Градостроительные регламенты
[bookmark: _Toc172837159]Глава 7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Статья 18. Общие требования к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. В границах одного земельного участка допускается выбор вида разрешенного использования (основных, условно разрешенных), с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил и нормативов.
2. Выбор условно разрешенного вида использования на земельном участке ограничивается по объемам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Ограничение устанавливается в составе разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом возможности обеспечения указанного вида использования объектами социального назначения (только для жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения; соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц; возможного негативного воздействия на окружающую среду.
3. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами условно разрешенных видов использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами, иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 50% от общей площади соответствующего земельного участка.
4. Суммарная доля площади земельных участков, для которых получено разрешение на условно разрешенные виды использования, не должна превышать 50% от общей площади соответствующей территориальной зоны.
5. Размещение объектов нежилого назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования, предусмотренными кодами 2.7.1 «Хранение автотранспорта», 3.2 «Социальное обслуживание», 3.3 «Бытовое обслуживание», 3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 3.5.1 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», 3.6 «Культурное развитие», 4.1 «Деловое управление», 4.4 «Магазины», 4.5 «Банковская и страховая деятельность», 4.6 «Общественное питание», 4.7 «Гостиничное обслуживание» и 5.1 «Спорт» и допускается только в случае, если указанные объекты имеют обособленные входы для посетителей, подъезд и парковочные места для хранения транспортных средств, при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
При этом, общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений малоэтажного многоквартирного дома, занимаемых объектами нежилого назначения, за исключением индивидуальных гаражей, не может превышать 15% от общей площади помещений, соответствующих малоэтажных многоквартирных домов, относящихся к виду разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).
Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирного дома, занимаемых объектами нежилого назначения, за исключением подземных гаражей и автостоянок, не может превышать 20% от общей площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).
Помещения при квартирах или индивидуальных жилых домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.
6. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
7. Отнесение объектов, не перечисленных в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в действующей редакции), к основным или условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанным в перечнях основных и условно разрешенных видов использования в составе градостроительных регламентов, может осуществляться Комиссией.
8. Территории общего пользования, в том числе занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, пешеходными тротуарами, пешеходными переходами, набережными, садами, парками, скверами, бульварами, береговой полосой водных объектов и другими объектами, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, могут включаться в состав различных территориальных зон.
9. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством о социальной защите инвалидов, без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются, независимо от того, к какому виду разрешенного использования относится объект.
10. Жилые дома могут размещаться на земельных участках с видами разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) при возможности их обеспечения объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
11. Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков составляет 0 (нуль) метров. 
12. Минимальные отступы от границ земельных участков, стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами определяются следующим образом:
по границам смежных земельных участков или по границам территорий, на которых земельные участки не образованы, не менее 10 метров в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы;
в случае если земельный участок является смежным с территориями (земельными участками), расположенными в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, предусматривающие размещение объектов капитального строительства, минимальный отступ от границ такого земельного участка, не менее 3 метров.
13. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных улиц и проездов, устанавливаются:
для жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные улицы составляет 6 метров;
для жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования составляет 3 метра.
14. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающим с внутриквартальными проездами и (или) красными линиями указанных проездов составляет 6 метров.
15. Максимальные выступы за красную линию (за исключением красных линий внутриквартальных проездов) частей зданий, строений и сооружений допускаются в отношении балконов, эркеров, козырьков составляет не более 3 метров и выше 3,5 метров от уровня земли. При этом суммарная ширина всех эркеров в каждом этаже не должна превышать 30% ширины фасада здания, выходящего на красную линию, в этом этаже.
16. Максимальная высота зданий, строений и сооружений установлена Правилами в составе градостроительных регламентов в метрах по вертикали относительно поверхности земли.
При этом поверхность земли определяется, как высотная отметка поверхности грунта, зафиксированная в балтийской системе высот до начала земляных работ на земельном участке в составе топографических карт и планов.
17. Озелененная часть земельного участка может быть оборудована:
площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;
открытыми спортивными площадками;
площадками для выгула собак;
грунтовыми пешеходными дорожками;
другими подобными объектами благоустройства.
Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная часть земельного участка, не должна превышать 50 % площади озелененной части земельного участка.
18. Спортивные и иные площадки, которыми может быть оборудована озелененная часть земельного участка, могут располагаться на эксплуатируемой кровле стилобатов или иных застроенных частях земельного участка, в том числе на подземных частях зданий и сооружений, в случае если их площадь не превышает 15% требуемой площади озеленения земельного участка.
19. Требование к озеленению земельных участков не применяется к встроенным в жилые дома нежилым помещениям с общей площадью менее 200 м2.
20. При использовании земельного участка с несколькими видами разрешенного использования, в отношении которых Правилами установлены различные требования к озеленению, минимальная площадь озеленения земельного участка определяется в соответствии с наиболее высоким параметром.
21. При образовании земельных участков для размещения многоквартирных домов, площадь озеленения земельного участка может быть уменьшена не более чем на 30% от площади необходимого озеленения земельного участка, в случае, если в соответствии с документацией по планировке территории в границах квартала предусмотрено образование земельного участка для размещения зеленых насаждений внутриквартального озеленения, расположенного вне границ охранных зон объектов коммунального хозяйства и при условии соблюдения параметров озеленения земельных участков, установленных настоящими Правилами.
22. Для подземных частей (этажей) зданий и сооружений, в том числе, стилобатов, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению (не учитывается), но при этом устанавливаются (учитываются) отступы от границ земельных участков.
Статья 19. Градостроительные регламенты зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	[bookmark: _Hlk205223831]Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	-
	-

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Бытовое обслуживание
	3.3
	-
	-

	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	-
	-

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Магазины
	4.4
	-
	-

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Общественное питание
	4.6
	-
	-

	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	-
	-
	-
	-

	Спорт
	5.1
	-
	-
	-
	-

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	-
	-
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Для индивидуального жилищного строительства
	600
	2500

	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	600
	2500

	
	Блокированная жилая застройка
	300 м2, с возможностью раздела по 150 м2 для одного блока
	3000

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Гостиничное обслуживание
	1000
	не подлежит установлению

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Обслуживание жилой застройки
	Предельные параметры определяются исходя из конкретного вида разрешенного использования земельного участка, содержащегося в перечне кода 2.7

	
	Бытовое обслуживание
	500
	не подлежит установлению

	
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	4

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Для индивидуального жилищного строительства
	50

	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	50

	
	Блокированная жилая застройка
	50

	
	Коммунальное обслуживание
	60

	
	Гостиничное обслуживание
	60

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежит установлению

	
	Спорт
	не подлежит установлению

	
	Туристическое обслуживание
	50

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежит установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежит установлению

	
	Обслуживание жилой застройки
	Предельные параметры определяются исходя из конкретного вида разрешенного использования земельного участка, содержащегося в перечне кода 2.7

	
	Бытовое обслуживание
	60

	
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежит установлению
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	Магазины
	50

	
	Общественное питание
	60


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 20. Градостроительные регламенты зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
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	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Бытовое обслуживание
	3.3
	-
	-

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Здравоохранение
	3.4
	-
	-

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Образование и просвещение
	3.5
	-
	-

	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Культурное развитие
	3.6
	-
	-

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Общественное управление
	3.8
	-
	-

	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Магазины
	4.4
	-
	-

	Спорт
	5.1
	Общественное питание
	4.6
	-
	-

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	-
	-

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Для индивидуального жилищного строительства
	600
	2500

	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	1800
	не подлежит установлению

	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	600
	2500

	
	Блокированная жилая застройка
	300 м2, с возможностью раздела по 150 м2 для одного блока
	3000

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Бытовое обслуживание
	500
	не подлежит установлению

	
	Здравоохранение
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Общественное управление
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	
	Гостиничное обслуживание
	1000
	не подлежит установлению

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	2400
	не подлежит установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	

	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	5

	
	Гостиничное обслуживание
	6

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	8

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	
	Гостиничное обслуживание
	18,0

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Для индивидуального жилищного строительства
	50

	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	50

	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	50

	
	Блокированная жилая застройка
	50

	
	Коммунальное обслуживание
	60

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежит установлению

	
	Спорт
	не подлежит установлению

	
	Площадки для занятий спортом
	не подлежит установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежит установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежит установлению

	
	Бытовое обслуживание
	60

	
	Здравоохранение
	не подлежит установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежит установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежит установлению

	
	Общественное управление
	не подлежит установлению

	
	Туристическое обслуживание
	50

	
	Магазины
	50

	
	Общественное питание
	60

	
	Гостиничное обслуживание
	60

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	50


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 21. Градостроительные регламенты зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
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	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Бытовое обслуживание
	3.3
	-
	-

	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	Здравоохранение
	3.4
	-
	-

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Образование и просвещение
	3.5
	-
	-

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Культурное развитие
	3.6
	-
	-

	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Общественное управление
	3.8
	-
	-

	Спорт
	5.1
	Магазины
	4.4
	-
	-

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Общественное питание
	4.6
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	1800
	не подлежит установлению

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	2400
	не подлежит установлению

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Гостиничное обслуживание
	1000
	не подлежит установлению

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Бытовое обслуживание
	500
	не подлежит установлению

	
	Здравоохранение
	не подлежат установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Общественное управление
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	8

	
	в иных случаях
	6

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	18

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	50

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	50

	
	Коммунальное обслуживание
	60

	
	Гостиничное обслуживание
	60

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Бытовое обслуживание
	60

	
	Здравоохранение
	не подлежат установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Общественное управление
	60

	
	Магазины
	50

	
	Общественное питание
	60


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 22. Градостроительные регламенты зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше)»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	[bookmark: _Hlk205226002]Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	Бытовое обслуживание
	3.3
	-
	-

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6
	Здравоохранение
	3.4
	-
	-

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Образование и просвещение
	3.5
	-
	-

	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Культурное развитие
	3.6
	-
	-

	Спорт
	5.1
	Общественное управление
	3.8
	-
	-

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Магазины
	4.4
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Общественное питание
	4.6
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	2400
	не подлежит установлению

	
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	3000
	не подлежит установлению

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Бытовое обслуживание
	500
	не подлежит установлению

	
	Здравоохранение
	не подлежат установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Общественное управление
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	
	Гостиничное обслуживание
	1000
	не подлежит установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	

	
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	12

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	9

	
	Гостиничное обслуживание
	7

	
	В иных случаях
	5

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	50

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	50

	
	Коммунальное обслуживание
	60

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Бытовое обслуживание
	60

	
	Здравоохранение
	не подлежат установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Общественное управление
	60

	
	Магазины
	50

	
	Общественное питание
	60

	
	Гостиничное обслуживание
	60


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 23. Градостроительные регламенты зоны «Зона смешанной и общественно-деловой застройки»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	[bookmark: _Hlk205226420]Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Бытовое обслуживание
	3.3
	-
	-

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	-
	-

	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	-
	-

	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	-
	-

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	-
	-
	-
	-

	Образование и просвещение
	3.5
	-
	-
	-
	-

	Магазины
	4.4
	-
	-
	-
	-

	Общественное питание
	4.6
	-
	-
	-
	-

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	-
	-
	-
	-

	Спорт
	5.1
	-
	-
	-
	-

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	-
	-
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Для индивидуального жилищного строительства
	600
	2500

	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	600
	2500

	
	Блокированная жилая застройка
	300 м2, с возможностью раздела по 150 м2 для одного блока
	3000

	
	Обслуживание жилой застройки
	Предельные параметры определяются исходя из конкретного вида разрешенного использования земельного участка, содержащегося в перечне кода 2.7

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	
	Гостиничное обслуживание
	1000
	не подлежит установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Бытовое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2400
	не подлежит установлению

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	3000
	не подлежит установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	

	
	Гостиничное обслуживание
	7

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	7

	
	в иных случаях
	5

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	18

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Для индивидуального жилищного строительства
	50

	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	50

	
	Блокированная жилая застройка
	50

	
	Обслуживание жилой застройки
	Предельные параметры определяются исходя из конкретного вида разрешенного использования земельного участка, содержащегося в перечне кода 2.7

	
	Коммунальное обслуживание
	60

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	50

	
	Общественное питание
	60

	
	Гостиничное обслуживание
	60

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	50

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Бытовое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	50

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	50


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 24. Градостроительные регламенты зоны «Общественно-деловые зоны»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	[bookmark: _Hlk205226987]Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
	4.2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	-
	-

	Магазины
	4.4
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	-
	-

	Общественное питание
	4.6
	-
	-
	-
	-

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	-
	-
	-
	-

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	-
	-
	-
	-

	Бытовое обслуживание
	3.3
	-
	-
	-
	-

	Здравоохранение
	3.4
	-
	-
	-
	-

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	-
	-
	-
	-

	Образование и просвещение
	3.5
	-
	-
	-
	-

	Культурное развитие
	3.6
	-
	-
	-
	-

	Религиозное использование
	3.7
	-
	-
	-
	-

	Общественное управление
	3.8
	-
	-
	-
	-

	Спорт
	5.1
	-
	-
	-
	-

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	-
	-
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
	2500
	не подлежит установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	
	Гостиничное обслуживание
	1000
	не подлежит установлению

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Бытовое обслуживание
	500
	не подлежит установлению

	
	Здравоохранение
	не подлежат установлению

	
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Религиозное использование
	не подлежат установлению

	
	Общественное управление
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	1800
	не подлежит установлению

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	2400
	не подлежит установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	[bookmark: _Hlk213500728]3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	6

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	18,0

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
	60

	
	Магазины
	50

	
	Общественное питание
	60

	
	Гостиничное обслуживание
	60

	
	Коммунальное обслуживание
	60

	
	Бытовое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Здравоохранение
	не подлежат установлению

	
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Религиозное использование
	не подлежат установлению

	
	Общественное управление
	60

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	50

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	50

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	50


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 25. Градостроительные регламенты зоны «Зона специализированной общественной застройки»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	[bookmark: _Hlk205227436]Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	-
	-
	-
	-

	Здравоохранение
	3.4
	-
	-
	-
	-

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	-
	-
	-
	-

	Образование и просвещение
	3.5
	-
	-
	-
	-

	Культурное развитие
	3.6
	-
	-
	-
	-

	Религиозное использование
	3.7
	-
	-
	-
	-

	Общественное управление
	3.8
	-
	-
	-
	-

	Спорт
	5.1
	-
	-
	-
	-

	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	-
	-
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Здравоохранение
	не подлежат установлению

	
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Религиозное использование
	не подлежат установлению

	
	Общественное управление
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Обслуживание перевозок пассажиров
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	3

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Коммунальное обслуживание
	60

	
	Здравоохранение
	не подлежат установлению

	
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Религиозное использование
	не подлежат установлению

	
	Общественное управление
	60

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Обслуживание перевозок пассажиров
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 26. Градостроительные регламенты зоны «Зона инженерной инфраструктуры»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Служебные гаражи
	4.9
	-
	-

	Энергетика
	6.7
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	-
	-

	Связь
	6.8
	Склады
	6.9
	-
	-

	Трубопроводный транспорт
	7.5
	-
	-
	-
	-

	Гидротехнические сооружения
	11.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Энергетика
	не подлежат установлению

	
	Связь
	не подлежат установлению

	
	Трубопроводный транспорт
	не подлежат установлению

	
	Гидротехнические сооружения
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению

	
	Объекты дорожного сервиса
	300
	не подлежит установлению

	
	Склады
	500
	не подлежит установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	3

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Коммунальное обслуживание
	60

	
	Энергетика
	не подлежат установлению

	
	Связь
	не подлежат установлению

	
	Трубопроводный транспорт
	не подлежат установлению

	
	Гидротехнические сооружения
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Служебные гаражи
	70

	
	Объекты дорожного сервиса
	60

	
	Склады
	50


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 27. Градостроительные регламенты зоны «Зона транспортной инфраструктуры»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	[bookmark: _Hlk205236530]Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	-
	-
	-
	-

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	-
	-
	-
	-

	Магазины
	4.4
	-
	-
	-
	-

	Общественное питание
	4.6
	-
	-
	-
	-

	Служебные гаражи
	4.9
	-
	-
	-
	-

	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	-
	-
	-
	-

	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	-
	-
	-
	-

	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	-
	-
	-
	-

	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	-
	-
	-
	-

	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	-
	-
	-
	-

	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	-
	-
	-
	-

	Транспорт
	7.0
	-
	-
	-
	-

	Автомобильный транспорт
	7.2
	-
	-
	-
	-

	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	-
	-
	-
	-

	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	-
	-
	-
	-

	Трубопроводный транспорт
	7.5
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	-
	-
	-
	-

	Благоустройство территории
	12.0.2
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Хранение автотранспорта
	не подлежат установлению

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению

	
	Объекты дорожного сервиса
	300
	не подлежит установлению

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Заправка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Обеспечение дорожного отдыха
	600
	не подлежит установлению

	
	Автомобильные мойки
	не подлежит установлению

	
	Ремонт автомобилей
	600
	не подлежит установлению

	
	Транспорт
	не подлежат установлению

	
	Автомобильный транспорт
	не подлежат установлению

	
	Размещение автомобильных дорог
	не подлежат установлению

	
	Стоянки транспорта общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Трубопроводный транспорт
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Улично-дорожная сеть
	не подлежат установлению

	
	Благоустройство территории
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	3

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Хранение автотранспорта
	не подлежат установлению

	
	Коммунальное обслуживание
	60

	
	Служебные гаражи
	не подлежит установлению

	
	Объекты дорожного сервиса
	60

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежит установлению

	
	Заправка транспортных средств
	не подлежит установлению

	
	Обеспечение дорожного отдыха
	60

	
	Автомобильные мойки
	60

	
	Ремонт автомобилей
	60

	
	Транспорт
	не подлежит установлению

	
	Автомобильный транспорт
	не подлежит установлению

	
	Размещение автомобильных дорог
	не подлежит установлению

	
	Трубопроводный транспорт
	не подлежит установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежит установлению

	
	Улично-дорожная сеть
	не подлежит установлению

	
	Благоустройство территории
	не подлежит установлению

	
	Магазины
	50

	
	Общественное питание
	60


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 28. Градостроительные регламенты зоны «Зоны рекреационного назначения»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Животноводство
	1.7
	-
	-
	-
	-

	Рыбоводство
	1.13
	-
	-
	-
	-

	Магазины
	4.4
	-
	-
	-
	-

	Общественное питание
	4.6
	-
	-
	-
	-

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	-
	-
	-
	-

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	-
	-
	-
	-

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	-
	-
	-
	-

	Природно-познавательный туризм
	5.2
	-
	-
	-
	-

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	-
	-
	-
	-

	Культурное развитие
	3.6
	-
	-
	-
	-

	Религиозное использование
	3.7
	-
	-
	-
	-

	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	-
	-
	-
	-

	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	-
	-
	-
	-

	Охрана природных территорий
	9.1
	-
	-
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	-
	-
	-
	-

	Благоустройство территории
	12.0.2
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Животноводство
	не подлежат установлению

	
	Рыбоводство
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	
	Гостиничное обслуживание
	1000
	не подлежит установлению

	
	Площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Природно-познавательный туризм
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Религиозное использование
	не подлежат установлению

	
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	не подлежат установлению

	
	Охрана природных территорий
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Улично-дорожная сеть
	не подлежат установлению

	
	Благоустройство территории
	не подлежат установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	3

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Животноводство
	не подлежат установлению

	
	Рыбоводство
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	50

	
	Общественное питание
	60

	
	Гостиничное обслуживание
	60

	
	Площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Природно-познавательный туризм
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	50

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Религиозное использование
	не подлежат установлению

	
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	не подлежат установлению

	
	Охрана природных территорий
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Улично-дорожная сеть
	не подлежат установлению

	
	Благоустройство территории
	не подлежат установлению


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 29. Градостроительные регламенты зоны «Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	-
	-
	-
	-

	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	-
	-
	-
	-

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	-
	-
	-
	-

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	-
	-
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	-
	-
	-
	-

	Благоустройство территории
	12.0.2
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Парки культуры и отдыха
	не подлежат установлению

	
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	не подлежат установлению

	
	Площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Улично-дорожная сеть
	не подлежат установлению

	
	Благоустройство территории
	не подлежат установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	3

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Парки культуры и отдыха
	не подлежит установлению

	
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	не подлежит установлению

	
	Площадки для занятий спортом
	не подлежит установлению

	
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	не подлежит установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежит установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежит установлению

	
	Улично-дорожная сеть
	не подлежит установлению

	
	Благоустройство территории
	не подлежит установлению


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 30. Градостроительные регламенты зоны «Зона отдыха»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	[bookmark: _Hlk205237752]Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	-
	-
	-
	-

	Магазины
	4.4
	-
	-
	-
	-

	Общественное питание
	4.6
	-
	-
	-
	-

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	-
	-
	-
	-

	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	-
	-
	-
	-

	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	-
	-
	-
	-

	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	-
	-
	-
	-

	Спорт
	5.1
	-
	-
	-
	-

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	-
	-
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	
	Гостиничное обслуживание
	1000
	не подлежит установлению

	
	Развлекательные мероприятия
	не подлежат установлению

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	-

	
	Гостиничное обслуживание
	9

	
	в остальных случаях
	3

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	
	Гостиничное обслуживание
	25,0

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Коммунальное обслуживание
	60

	
	Магазины
	50

	
	Общественное питание
	60

	
	Гостиничное обслуживание
	60

	
	Развлекательные мероприятия
	не подлежат установлению

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	50

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 31. Градостроительные регламенты зоны «Курортная зона»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	[bookmark: _Hlk205238111]Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	-
	-
	-
	-

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	-
	-
	-
	-

	Магазины 
	4.4
	-
	-
	-
	-

	Общественное питание
	4.6
	-
	-
	-
	-

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	-
	-
	-
	-

	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	-
	-
	-
	-

	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	-
	-
	-
	-

	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	-
	-
	-
	-

	Спорт
	5.1
	-
	-
	-
	-

	Природно-познавательный туризм
	5.2
	-
	-
	-
	-

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	-
	-
	-
	-

	Внеуличный транспорт
	7.6
	-
	-
	-
	-

	Курортная деятельность
	9.2
	-
	-
	-
	-

	Санаторная деятельность
	9.2.1
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-

	Благоустройство территории
	12.0.2
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Коммунальное обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	
	Гостиничное обслуживание
	1000
	не подлежит установлению

	
	Развлекательные мероприятия
	не подлежат установлению

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежат установлению

	
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Спорт
	не подлежат установлению

	
	Природно-познавательный туризм
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Внеуличный транспорт
	не подлежат установлению

	
	Курортная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Санаторная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Благоустройство территории
	не подлежат установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	

	
	Гостиничное обслуживание
	9

	
	Туристическое обслуживание
	6

	
	Курортная деятельность
	6

	
	Санаторная деятельность
	6

	
	в иных случаях
	3

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Коммунальное обслуживание
	80

	
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежит установлению

	
	Магазины
	50

	
	Общественное питание
	60

	
	Гостиничное обслуживание
	60

	
	Развлекательные мероприятия
	не подлежит установлению

	
	Стоянка транспортных средств
	не подлежит установлению

	
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	не подлежит установлению

	
	Спорт
	не подлежит установлению

	
	Природно-познавательный туризм
	не подлежит установлению

	
	Туристическое обслуживание
	50

	
	Внеуличный транспорт
	не подлежит установлению

	
	Курортная деятельность
	не подлежит установлению

	
	Санаторная деятельность
	не подлежит установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежит установлению

	
	Благоустройство территории
	не подлежит установлению


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 32. Градостроительные регламенты зоны «Зона режимных территорий»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	8.2
	-
	-
	-
	-

	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	не подлежат установлению

	
	Размещение автомобильных дорог
	не подлежат установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	не подлежат установлению

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	не подлежат установлению

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	не подлежат установлению

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	не подлежат установлению

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	не подлежат установлению

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	не подлежат установлению

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	не подлежат установлению

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	не подлежат установлению

	
	Размещение автомобильных дорог
	не подлежат установлению


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Статья 33. Градостроительные регламенты зоны «Иные рекреационные зоны»
1. Для территориальной зоны, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	Основные виды разрешенного использования
	Код
	Условно разрешенные виды использования
	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Код

	Животноводство
	1.7
	Культурное развитие
	3.6
	-
	-

	Рыбоводство
	1.13
	Магазины
	4.4
	-
	-

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Общественное питание
	4.6
	-
	-

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	-
	-

	Природно-познавательный туризм
	5.2
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	-
	-

	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	-
	-

	Охрана природных территорий
	9.1
	-
	-
	-
	-

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	-
	-
	-

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	-
	-
	-

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	-
	-
	-
	-

	Благоустройство территории
	12.0.2
	-
	-
	-
	-


2. Для территориальной зоны в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:
	№ п/п
	Описание параметров территориальной зоны 
	Значение параметров

	1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

	
	минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков 
	не подлежат установлению

	
	площадь земельного участка по видам разрешенного использования:
	минимальная площадь, м2
	максимальная площадь, м2

	
	Животноводство
	не подлежат установлению

	
	Рыбоводство
	не подлежат установлению

	
	Площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Природно-познавательный туризм
	не подлежат установлению

	
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	не подлежат установлению

	
	Охрана природных территорий
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Улично-дорожная сеть
	не подлежат установлению

	
	Благоустройство территории
	не подлежат установлению

	
	Туристическое обслуживание
	не подлежат установлению

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	100
	5000

	
	Общественное питание
	100
	5000

	
	Гостиничное обслуживание
	1000
	не подлежит установлению

	2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м
	5

	
	для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м
	3

	
	для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м
	0

	
	для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы, м
	10

	
	для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м
	3

	3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

	
	предельное количество этажей, эт.
	3

	
	предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	-

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %:

	
	Животноводство
	не подлежат установлению

	
	Рыбоводство
	не подлежат установлению

	
	Площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	не подлежат установлению

	
	Природно-познавательный туризм
	не подлежат установлению

	
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	не подлежат установлению

	
	Охрана природных территорий
	не подлежат установлению

	
	Историко-культурная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежат установлению

	
	Улично-дорожная сеть
	не подлежат установлению

	
	Благоустройство территории
	не подлежат установлению

	
	Магазины
	50

	
	Туристическое обслуживание
	50

	
	Культурное развитие
	не подлежат установлению

	
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	не подлежат установлению

	
	Общественное питание
	60

	
	Гостиничное обслуживание
	60


3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает, без отдельного указания в градостроительных регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значений), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
[bookmark: _Toc172837182]Глава 8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
[bookmark: _Toc512261100][bookmark: _Toc518054099][bookmark: _Toc172837183]Статья 34. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. На карте градостроительного зонирования отображены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям:
санитарно-защитная зона;
водоохранная зона;
прибрежная защитная полоса;
охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
охранная зона линий и сооружений связи;
охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;
придорожные полосы автомобильных дорог;
защитная зона объекта культурного наследия;
зона затопления;
зона подтопления.
2. Границы зон с особыми условиями использования территорий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, отображаются в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости, а при отсутствии таковых — в соответствии с нормативными актами об установлении границ таких зон.
[bookmark: _Toc113955996]3. В случае, если земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах зон охраны объектов культурного наследия, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется совокупностью видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами, и ограничений, указанных в том числе в настоящей главе.
Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры регионального значения
До момента разработки и утверждения документации по планировке территории в отношении территорий, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры регионального значения («гостевые дороги»), устанавливаются ограничения в виде запрета на осуществление хозяйственной деятельности в 100-метровой зоне.
[bookmark: _Toc103608912][bookmark: _Toc172837196]Глава 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории
[bookmark: _Toc103608913][bookmark: _Toc172837197]Статья 36. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории
В случае планирования осуществления деятельности по комплексному развитию в обязательном порядке устанавливаются границы территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории и могут наносится на карту градостроительного зонирования. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, определяются на основании разработанной документации по планировке территории.
[bookmark: _Toc151975995][bookmark: _Toc172837198]Глава 10. Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства
[bookmark: _Toc151975996][bookmark: _Toc172837199]Статья 37. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства на территории муниципального образования
Границы территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, предъявляются требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, совпадают с границами территориальных зон, установленных настоящими Правилами.
Указанные в настоящей статье требования не применяются для объектов и сооружений, расположенных в границах следующих территориальных зон: 
1) Зона инженерной инфраструктуры;
2) Зона транспортной инфраструктуры;
3) Зона режимных территорий.

Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик объектов капитального строительства
	Конструктивный
элемент
	Требования *, **



	1
	2

	Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений

	Стены
	[image: ]
1) в цветовом решении облицовочных материалов каждой блок-секции объекта (за исключением остекления площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета (не менее 60 % общей площади фасадов) и не более двух – в качестве дополнительных цветов (суммарно не более 40 % общей площади фасадов).
2) Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL, приведенными выше в разделе «Колористика фасадов».
3) При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня допустимых RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.

	
	[image: ]

	Окна
	1) Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010,1002,7010,7011, 7024,7026,820-5,7021,8014,9005.
2) Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий).

	Остекление
	1) Не допускается использование цветного (тонированного в массе), зеркального остекления.
2) Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках стекла **.
* Нейтральный оттенок стекла - это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета.
** Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.

	Цоколь
	1) Предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений).
2) Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 7035, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 075 60 20, 7004, 140 60 05, 7030, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 070 50 20, 040 50 30, 1036, 7036, 7039, 060 50 05, 050 50 10, 8025, 8002, 030 40 30, 050 40 30, 7002, 7003, 7005, 7009, 7015, 8028.
3) При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.

	Кровля
	1) Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 7035, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 075 60 20, 7004, 140 60 05, 7030, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 070 50 20, 040 50 30, 1036, 7036, 7039, 060 50 05, 050 50 10, 8025, 8002, 030 40 30, 050 40 30, 7002, 7003, 7005, 7009, 7015, 8028.
2) Допускается использовать один из следующих акцентных оттенков RAL: 9010, 085 90 30, 080 80 40, 210 70 10, 050 70 30, 060 70 40, 070 70 40, 075 70 50, 3012, 280 70 10, 6033, 5014, 5024, 230 50 10, 050 60 40, 2003, 240-2, 160 60 20, 040 50 40, 030 50 30, 8001, 6010, 6011, 8023, 5000, 180 40 15, 6028, 8015.
3) При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.

	Элементы
входных
групп
	1) Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 7035, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 075 60 20, 7004, 140 60 05, 7030, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 070 50 20, 040 50 30, 1036, 7036, 7039, 060 50 05, 050 50 10, 8025, 8002, 030 40 30, 050 40 30, 7002, 7003, 7005, 7009, 7015, 8028.
2) Допускается использовать один из следующих акцентных оттенков RAL: 9010, 085 90 30, 080 80 40, 210 70 10, 050 70 30, 060 70 40, 070 70 40, 075 70 50, 3012, 280 70 10, 6033, 5014, 5024, 230 50 10, 050 60 40, 2003, 240-2, 160 60 20, 040 50 40, 030 50 30, 8001, 6010, 6011, 8023, 5000, 180 40 15, 6028, 8015.
3) При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.

	Ограждения
	1) Для ограждений балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку.
2) Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.

	Требования к отделочным материалам фасадов зданий, строений и сооружений

	Стены
	1) При использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60 % площади фасада.
2) При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. 
3) При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).
4) Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30 % площади фасада.
5) Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.
6) При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массе).
7) Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.
8) Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», стекломагнезитовые листы.
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	Окна
	1) Не допускается облицовка откосов керамической плиткой.
2) Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале. Допускается применение разных материалов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий).
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	Остекление
	1) Не допускается установка дверных заполнений с остеклением менее 70 % полотна (за исключением дверных проемов к техническим помещениям).
2) При остеклении балконов и лоджий не допускается устройство глухих пластиковых полотен.
3) Не допускается использование тонированного в массе, зеркального, цветного остекления.

	Цоколь
	1) При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60 % площади цоколя.
2) При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.
3) При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).
4) Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади цоколя.
5) Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.
6) При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массе).
7) Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.
8) Для навесов и козырьков к приямкам не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного).
9) Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов к приямкам.
10) Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», стекломагнезитовые листы.
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	Кровля
	Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку.
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	Элементы входных групп
	1) Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», стекломагнезитовые листы.
2) Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов.
3) Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку.
4) Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.
5) Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.
6) Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы.
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	Ограждения
	1) Для ограждений балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку.
2) Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.


Примечания: 
* При выборе цветового решения объектов капитального строительства допускается минимальное отклонение различий по диапазону и оттенку от перечня допустимых RAL для всех конструктивных элементов, указанных в таблице;
** Обрамление оконных и дверных проемов на фасаде объектов капитального строительства должно выполняться в симметричном исполнении из однородных отделочных материалов.


[bookmark: _Toc151975997][bookmark: _Toc172837200]Статья 38. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства на территории муниципального образования
В границах территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, предъявляются следующие требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:
Цветовое решение водосточных и вентиляционных труб должно соответствовать основному RAL фасада или кровли объекта капитального строительства;
Конструкция крепления инженерного и технического оборудования должна предусматривать минимальный контакт с поверхностью фасада, группировку ряда элементов на общей несущей основе и технологичность крепежа;
Размещение инженерного и технического оборудования на фасаде должно носить комплексное решение и предусматривать минимальный выход технических устройств на поверхность фасада;
Не допускается размещение инженерного и технического оборудования, в том числе воздушно-кабельных линий связи, над тротуарами, улицами, площадями, набережными, территориями общего пользования, на лицевых фасадах зданий, строений, сооружений, кроме размещения в скрытых для визуального восприятия местах (в траншеях, каналах, тоннелях), за исключением водосточных труб, видеокамер наружного наблюдения, оборудования для обеспечения движения муниципального пассажирского транспорта, освещения территории, пристенных электрощитов, громкоговорителей;
Размещение кондиционеров на фасадах объектов капитального строительства допускается исключительно с применением маскирующих конструкций (ограждений), размещенных на этапе проектирования и (или) строительства / реконструкции объектов капитального строительства;
Не допускается размещение наружных пожарных лестниц на фасадах объектов капитального строительства, примыкающих к улицам, за исключением случаев, когда иное размещение пожарных лестниц технологически невозможно. Цветовое решение наружных пожарных лестниц должно соответствовать основному RAL фасада или кровли объекта капитального строительства.
Указанные в настоящей статье требования не применяются для объектов и сооружений, расположенных в «Зоне специального назначения».
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[bookmark: _Toc151975998][bookmark: _Toc172837201]Статья 39. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства объектов капитального строительства на территории муниципального образования
В границах территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, предъявляются требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства, которые представлены в таблице ниже.
Указанные в настоящей статье требования не применяются для объектов и сооружений, расположенных в территориальной зоне «Зона специального назначения».

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства
	№
	Тип освещения, используемого при подсветке фасадов
	Требования



	1
	2
	3

	1
	Заливающее освещение
	1) Допустимая цветовая температура: 2000–5000 К;
2) В заливающем освещении могут применяться несколько источников с различным диапазоном допустимой цветовой температуры, но не менее 70 % освещаемой площади фасада должны быть освещены источниками с идентичной допустимой цветовой температурой.

	2
	Акцентирующее освещение
	1) Допустимая цветовая температура: 2000–5000 К;
2) В акцентирующем освещении могут применяться источники с цветовой температурой менее 2000 К и свыше 5000 К (красные и синие оттенки), но не менее 70 % освещаемой площади фасада должны быть освещены источниками с идентичной допустимой цветовой температурой в пределах 2000–5000 К.

	3
	Локальное архитектурное освещение
	1) Допустимая цветовая температура: 2000–5000 К;
2) При локальном архитектурном освещении могут применяться источники с цветовой температурой менее 2000 К и свыше 5000 К (красные и синие оттенки), но не менее 70 % освещаемой площади фасада должны быть освещены источниками с идентичной допустимой цветовой температурой в пределах 2000–5000 К.
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® PE3MELLEHIME UHOKEHEPHOTO 1 TEXHUIECKOr 0 OBOpYAOBaHIS Ha BAC3RE KOMKHO HOCHTL
KOMIEKCHO pelien e, IDElyCMaTPHEATS MAHMANHbI BLXOT TEXHAHECKIN YCTPOACTS
Ha 10BEPXHOCTS (DaCATE, NOTKHO BbiTh PUER3AHO K E1MHOT CCTEME FODHSONT AN Hbix
W BepTAKabHbIX OCe Ha hacane

 BCE 3NleMeNTHI TEXHUECKOTD W MHKEHEDHOT 0 OBOPYA0BaHS, PaCTONEraeMbe
Ha SKCTYATUDYEMOTh KpSiule, OMKKHbI GbITh OTTOOXEHSI O 30K PACTONOXEN S BCEX
‘608 MV10LLGTIOK, 110 BO3MOKHOCTH CrpYIIIWDOSHSI 1 SAMACKIDOBaHSI HEKODaT HBHLIMM
KOHCTPYKT MEHbIMIS T DaXIGHWAMA W STIEMEHTaMM BEDTHKaNSHOF O O3ENEHeHiR, COXDaHS
1P 3TOM BOSOKHOCTS F0CTYINa K HiMM HKKEHEPHOTO OBCTYXUBAIOULETD NepcoHana

 UCT TEXHAMECKETO 1 WHHEHEPHOT 0 OBODYOB2HWS B COOTETCTBNM C TEXHIIECKIMA
YCTIOBASMIA U TPEGOBSHAMI MOKET GuiTe PaSMELLENS Ha TEXHUMECKOM 3TaKE, HaXORALIANCA
'HeNOCPeICTBeNNO oM SKENNYaTHDYeMOik Kpbilueit (1A Hanwau)

* e gonyciaeTes pasewee W TEXHUUECKOT0 OBOpY0BaHWS, 33 HCKTIONEHHEM
'BMACOKEMED HADYXHOTO HEBMIOCHAR, OCBLLEHWR TEPPUTOA, KaBEbHSIX TAHIAR,
rpomKorosopuTenei

 He [10NYCHGETCH PaSMELLEHAE AHKEHEPHONO U TEXHANECKOTO 0BODYR0BHIS
Ha BeHTATALIAOHHSIX RLIMOXOREX

 He [10MYCKGETCH a3 MELLEHHE BUTIEOKAMED HADYKHOTD HABTIONEHMS Ha KaPHIIEX, KOIBIPHKGX,
‘BHewel CTopowe 6ankoHos. B 51 HEPYKHO 0 HaB IO eHWS PaIMELLBIOTC
5 COBORHIX OT aPXMTEKTYDHbIX AeTarei, ASKOPa, LEHHSIX JMEMEHTOR OTRENKM MECTaX

 Da3MeLLIEHME AHTEHH ONYCKAETCH TOMKO Ha KDOBNE I[12HE  COOPY XENWA - KOMNIBKTHBIMM

L10UEHHSIMI FDYTINAMH, C YCTION S0BaHMEM EMHOT HECYILEH OCHOBS
(i omxommiocTA - € yerporcraon orpaaenn

* e £LOMYCKGETCR UCNONL30B3HME SNEUEHTOB GACaR0, KpsiL, CTen 303 u COopyXeHMii
(BMOXOS, BEHTUIIALIM, BHTENHSI CUCTEM KOTEKTMEHOTO NDEMa TENeBWTIenvs 4 PaLIMO,
(CTOK CeTe! MPOBOMHOT PARHOBELLaHS, BPONTONS, KOIBIPEKH, 98D, OKNHG, NapaNeTs,
IPOTUEONOXEDHSIE NECTHALYL SMEMEN Tol SA3EMMEHNS 1 T. 1) B KauecTee Kpernewws
IOBECHSIX AW CBR3M 1 EO3YLLMHO-KABENLHbIX NEPEXON0S

 He ONYCKGETCH pasMeLLexie 3aNaC0B NHOBOTD BUAE KEBENS BHE PACTPEAEMTENLHbIX kA0S

 He [10MYCHGETCA NDOKIa/IKA CETElk MIKEHEPHO-TEXHAHECKDTD OBECTIEUeHNR OTKPSITEIM
cnocoBom o dacany 3nana

He [107YCKaETCA Pa3MeLLIEHHE AONONHHTENISHOTD HKKEHEPHO~TEXHWHECKOTD OBOPYA0BaHHS (aHTENH,
670K W1 CHCTEM KOHULIMOHHDOSBHIS, KaBENbHSIX M) Ha aCAaX NALIEBOT 33CTPOKI, B OKOKHSIX
"MORMaX 663 WCNOTs 083K HACKAPYIOLLAX KOPOBOE, & TaIOKE PAMELLEHIAE BbITRHX BEHTTSLUOHHSIX
CHCTem Nepen KA NoweweH

PasMelieHHe HaPyXHSix 6/10KOB CACTEM KOHIMLIMOAPOBAHIS 1 BEHTMIALIAW FONYCKASTCA Ha KpoBne.
‘3112HE 1 COOpY XEHWE, & TEKNE B CTIELAIIEHO I1PEYCHOT PeHNbIX BEHTHTIRLVOHHSIX DELIETKaX Ha dacae

“|”

PaaMELIEHIe IKEHEpHOTD  PaSUELLEHHE HKKEHEDHOTO  TMEPS BHOWHEr0 SWAa BEKTUMALIORHbIX
oBopyRoRaN oBopynoBaS Hixe pelieroK s Gacanar
+a Texsuiecon STane. JPoRi napanera kP

10 nepuMeTpy SKCTYaTHpYEMOi KOS G3ENEHEHHOT WA COBMELLEHHOTO WCTIONS3082HWS OMKEH
6biTh MpelyCMOTPEN NapaneT. Ha SKCnyaTHDYeMbiX KpbiLLRX NapaNeT Wi OMPEXIIEHHE YCTaHBNMBETCR
‘06R32TEINHO, HESABHCUMO OT BICOTHI 30aHHS. TAKKE N1ZPANET A1OTKEN YCTaHABIMBATLCH Ha KpbILLEK

€ AMOCKIMY UHBEPCHOHHSM A KDOBAMA

MUHAMaIIbHaR BHCOTS NAPaNETa Ha SKCTNYATUDYEMbIX KpbILLEX AOTKHA COCTABMATS 1.2 M, a B MeCTax
'Pa3MEULeHYA LETCKIX U COPTBHbX NOLLATIOK - Ha/L NZPATIETOM HEOBXOAMO MOHTUDOBATS CeTuaTOR
orpaxenme BHICOTO He Mewee 1,0 M. BbICOTa Napanera Ha He SKCTYaTHpyeMOit KpOBe AOMKHA BuiTs

e wevee 0.6
£ 4
A i
g
Bapuawt BapuawT pacnonoxenws Mapaner ka we aKcrnyaTHpyemol
orpaXaenvAKanapanete  orpaxgenns ia Napanete Kpbane
acnnyar, SKEnnyaTUpeMOn KposTA
py pa3meulen feT X
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APXUTEKTYPHAS NMOOCBETKA

TpeSosanws k NOACBETHe (BACa08 NI, CTPOEHWE 1 COOpyKeHHE

© 2719 ACA0B 3AEH W HEOBXOUMO NPIMEHEHHE APXUTEKTYDHOTD

OCBeLL NS, NOAHEPKABIOLLErD APXHTEKTYPHYIO KOMNOIMLIAO
acana

® apXTeKTypHOS OCBeLLEHME - OCeLLeHHE (aC3A08 SABHUT,
COOpyKeHI, MPOH3BEEHMI MOHYMEHTNHOTD MCKICCTBE
15 BLIABTEHUS WX PXUTEKTYDHO- XY IOKECT BeHHEIX
OCOBEHHOCTEI: W SCTETHIECHOR BHIPAMTENEHOCTH

® (hopMa u pa3wep NPABOPOB apXMTEKTYPHOM MOACBETHI AOMKHS!
6T KOMNEKTHbIX PASHEDOB 1 TaPHONHIHO CHOTETLCS
Ha bacane snawws

© UBeT apXWTeKTYpHOTD OCBeweHvS - Bensii C LBeTos0l
renneparypoi 2700-5000 K

© B CTaUOHAPHSIX YCTEHOBKEX BXHTEKTYPHOTO OCBeleHUs
TIDHMEHSIOTCA SHEPTO3 BIDEK THEHSIE UC TOHAKH CBETa,
SEKTUBHIE OCBETATENHbIE NDHBOPSI 1 CHCTENS
KGHECTBeHHbIE 1O AA3aTiHY M SKCTNYBTALIMOHHEM
YaPAKTEPACTHKEM WIENS W MATEDUATZM: NOD, KPOLITETiS,
3ALIATHI PRLIETKM, KP2HY, OTEEUEI0LIAE TDEBOBaHHAM
REHCTEYIOLMX HaLMOHALHSX CTaHIBPTOR

Mpw nofcaeTke 32w 3anpeusaerca

* UCTIONb3082HME AMNHEMWHECKOR NOACBETKW, OCBelIeHHs
€ MEPLLBIOLLWM HEKTOM Ha BACAREX KATbIX AOMOB U MHbIX
3aM Wi, CTpORHWIt 1 COOPY NI Ha PACCT ORI Bnioke 50 M
OT OKOM XuTbix noMeweHH

* NDHMEHEHAE MCTOUHKOB COETa, HADABTIEHHBX B OKHA XMTBX
nomewenit

* OCTeNIenHe YuaCTHKOB AOPOXHOTO ABAKEHIS

TUIMb| OCBETUTENbHBIX SMIEMEHTOB:

1 AtienTioe ocsewtenvie
FpOXEKTOpaMM

2.Coerunssnk ymansii
HaCTeHHi CBRTORMOAHbIH

33anusaiouee ocsewenvie
TpoxeiTopa

®

4 AvienThoe ocsewtenvie
MpOKEKTOpaMM

5 Korrypras noacseTka
TAHEHH EI KaPR 3B
caeTonoaHbiM CaeTunsHwKoN)

6 CoeTunspmn ymssii
HaCTenHb CBRTORMOR i
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KOJTIOPUCTUKA ®ACALI0B @

OTnenouNbIE MaTEpAaN CTen I0aHME W HEKATTaNLHSIX CTPOCHIE

T Ochosnsie usera:
HEOBXORMO BEINOMKAT B CTIOXHLIX OTTEHKAX HaTYPaNloHOi raMMsi

MpeuMyLLIECTBEHHO BeXeabiX 1 CepbiX TOHOE. Orrenku ceporo: Orrenk kopuesoro: Orrenn Benoro u uepHoro:
He [I0nyCKa@TCA MCTIONLI083HAE MIOMHHECUEHTHEIX LUBETOS
10 KnaccupuKaLym RAL RAL 7024 RAL RAL 7030) RAL 8001 [RAL 8002)

LigeToBke peleHi KpbILLM OMPERENRETCA NaCTOpTOM
bacana 0B bexTa. He [10TYCKaeTCA HCTIONb308aH e 4BeTOB. RAL0: RaL 7033
0 knaccupukauuuRAL: RAL 5005, RAL 5002, RAL 5021, RAL 6002,

RAL 6005, RAL 3005, RAL3003, RAL30I, RAL 1018, RAL2004
g paspaBOTIE KOMOPUETHUECKIAX PelLeHMH pXHTEKTYPHEX . Ly L
OBeK108 peKOMEHAYeTCR MEnoNs308aTs:

* o UgeT - Kak 0CHOBHOM (OMMHMDYIOLIAH) RAL 7037 |RAL7038|RAL 70

* e onee fayx UBeTOB - Kak BCTOMOraTENHHE

(BONORHUTENbHE) W3 NANATDS OCHOBKbIX LBETOB

© e Bonee Tpex UBeTOB - KaKk aKIEHTHbE [~
COOTHOLLIEHIE MEX(AY OCHOBHSIN, BENOMOT ATE S HbiM  BKLEHTHIMI
LBETaMI PEKOMEHAYETCS MAHNATS B COOTHOL R
OpwerTUpOR0uHO 50% / 30% / 20%

lpHens UBETO-KOMNOSMIOHHSIX peweHirk

Beienenve sTaxeit Buipeneve i
W MOKaNEHEX BLIEMOK.

AenThsie useta
Oreri wenToro: Orrenicunera: Orrenwsenenoro: Orren kpacoro:

o e raL 200
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OBLIME TPEBOBAHWUA U NPELJIOXXEHNA K HEKAMUTAJIbHBIM CTPOEHUAM @

HA 3EMJISX JIECHOTO ®OHIA

TIpi pasMeLLeHIIH OBLEKT 2 OCHOBONONAraIOLIMM SENFIETCS
FBDMOHMLHHOE COUETaNMe APXMTEKTYPbI OBBEKTa C NPUPORHEIM
oKpyxerien

Bbi6Mpan MaTEpMaNL, HEOEXOAUHO OTAGBAT NPEANOUT eHMe
MC0NS 308240 MPUPOSHEIX OTACNONHSIX MaTEPUANOR

* fiepeBsisift POCTBEPK N0 METaNNMHECKM CBasM

* Caaiihibie ¥eneaobeTokkbIe

* Cronbuathie weneaoBeToHHbiE

© L18peBAHHAR WA METANNAUECKER KOHCTPYKLIS Ha OBaBOTaNHbIX
epeBaHsix/ Kamexbix 0nopaX

* yTennenwsiit RepeBsHNbi Kapkac

* KaPKACHO-NaHENbHAR CHCTENS CBOPHIX MEMEHTOR
LA

*cpyb

1.Ciatvan
Marepuan:

* OLHKOsaHHaR CTans.

* CTeKN0BONOKHCT b BUTYM (srican uepenmiias)

* FnUaHas Uepenvua, 06paBOTaNNbIA NNaCTIAN ChakLia

2.Mnockan
Marepuan:

* OLKOsaHHaR CTans

* crexnopyGepounoe nokpsiTve

PeKOMEHIYETCA UCTOb3082TS CTIOKONbE LBETOBbIE eLeNts,
COUETaIOMECS € MHPOHOT HECTHOCT 510

PekoMeHnyensie UBeTa 19 KOHCTPYKUUAH s MeTana:

RAL 9004 RAL 5017
RAL 9005 RAL9006.
RAL 9011 RAL 9007

Pexouenayewe UseTa flepesa, umTaLym nepes

==




